|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI**  **uchádzač doplní názov ďalšie technické vlastnosti ponúkaného** | **Požadovaná hodnota/charakteristika** | **Ponúkaná presná hodnota - uchádzač doplní názov a presné špecifikácie ponúkaného tovaru** |
| **Kontajner skladový izolovaný** |  |  |
| **Vonkajšie rozmery:** |  |  |
| dĺžka | 7 000 mm |  |
| šírka | 4 880 mm |  |
| výška | 2 590 mm |  |
| Objem ložného priestoru | 31,20 m3 |  |
| Najvyššia povolená záťaž | 10 000 kg |  |
| Druh podlahy | 18mm hrubá preglejková podlaha s protišmykovou a vodeodolnou úpravou |  |
| **Dvere bezpečnostné zabezpečené proti vlámaniu:** |  |  |
| predné | 2 ks izolované, zabezpečené vonkajším aj vnútorným zamykaním vrátane tesniacich gúm |  |
| bočné | 1 ks skladacie izolované, zabezpečené vonkajším aj vnútorným zamykaním vrátane tesniacich gúm |  |
| zámok | 3 ks NV |  |
| zaisťovacia vnútorná závora | 5 ks |  |
| bezpečnostné klapky | 3 ks |  |
| železné uzatváracie tyče s pozinkovanými prvkami | 5 ks |  |
| **Vyhotovenie:** |  |  |
| rámová konštrukcia | zváraný plech hrúbky 1 mm/oceľové profily |  |
| strešná výplň | samonosný priečne profilovaný plech hrúbky 1 mm |  |
| steny | vertikálny profilovaný plech hrúbky 1 mm |  |
| tepelná izolácia | sklenená vata hrúbky 60 mm |  |
| **Farebné prevedenie:** |  |  |
| vonkajšie | antracit, priemerná hrúbka vrstvy 20 µm (min.15 µm), vysokej korózie a UV odolnosti |  |
| vnútorné | pozinkovaný plech |  |
| Vetranie | 2 ks vetracie otvory 310x250mm vrátane sitka, umiestnené pod rámom strechy |  |
| **Elektroinštalácia prevedenie:** |  |  |
| napätie | 230 V |  |
| zásuvka | 2 ks |  |
| vypínač | 1 ks /dvojitý |  |
| vonkajšie napojenie | CCE zástrčka/zásuvka |  |
| spínače do vlhkého prostredia | v blízkosti dverí |  |
| led osvetlenie | 4 ks pozdĺžne v strede |  |
| uzemnenie | uzemňovací vodič z pozinkovaného plechu/ocele a krížová svorka, ochranné uzemnenie vykoná kupujúcim na mieste inštalácie |  |
| **Projekt a revízna správa k elektroinštalácii** | požaduje sa |  |
| Manipulácia zo žeriavom alebo vysokozdvižným vozíkom | požaduje sa |  |